Poti einlesen und anzeigen

Technologieschema:

Mikrocontroller

PA\_0


poti

LCD

mylcd

Aufgaben:

1. Geben Sie den Einstellwert des Potis in V auf der 1. Zeile des Displays aus
2. Geben Sie den Einstellwert des Potis auf der 2. Zeile des Displays als Balkenanzeige aus
3. Geben Sie den Einstellwert des Potis auf den LEDs (PortC Bit 0..7) als Balkenanzeige aus.



1.

2.

3.

poti