
Multifunctionshield und LCD-Display

|  |  |
| --- | --- |
| Nucleo | LCD |
| CN7 Pin 18 +5V | VCC |
| CN7 Pin 20 GND | GND |
| CN10 Pin 12 PA12 | SDA GPIO-Output  Opendrain Pullup Highspeed |
| CN10 Pin 14 PA11 | SCL GPIO-Output  Highspeed |

Anschlussbelegung und Konfiguration:

Beachten Sie: Die LEDs sind Lowaktiv!!

Eventuell **mvn R0,R0** Instruktion zur Negation verwenden.

LCD-Display i2C

SCL



LED

Taste

SDA

VCC

GND