
**Innenschubkästen**

einschlagende aufschlagende

Tür Tür



Worauf müssen wir beim Einbau von Innenschubkästen achten?

**Merke:**

**Hinter Türen eingebaute Schubkästen müssen auch geöffnet werden können,**

**wenn die Tür nur 90° geöffnet wird!**

1. (2)

(1): 1. Möglichkeit:

- Korpusseite mit einer zweiten Seite aufdopplen

2. Möglichkeit:

- Nutleistenführung: breite Führungsleiste


3. Möglichkeit:

- mechanische Schubkastenführung, die am Korpusboden montiert wird

4. Möglichkeit:

- Innenkorpus mit evtl. Fächer links und rechts

(2): kein Problem, da geöffnete Tür zum Ausziehen des Schubkastens nicht im Weg



**?**